UNIVERZÁLNÍ UHLÍKOVÝ INLINE VODNÍ FILTR
do amerického typu ledniček s výdejníkem vody
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Filtrační náplň je vyrobena z kvalitní uhlíkové směsi z kokosových skořápek a s maximální absorpcí chloru a dalších chemických látek.

Životnost INILINE filtru je 6 000 litrů nebo 6 měsíců.
NÁVOD NA VÝMĚNU INLINE FILTRU
1. Uzavřete hlavní přívod vody
2. Připojte přívod vody na vstupní stranu filtru (až na doraz)
3. Připojte potrubí dávkovače na výstupní stranu filtru
4. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody. Pokud ne, zajistěte potrubí svorkami.
5. Vložte vodní filtr zpět na místo a upevněte jej pomocí svorek.
6. Po dokončení výměny propláchněte vodovodní potrubí 10 litry vody (nebo vypouštějte vodu po dobu 6–7 minut), abyste z něj odstranili nečistoty. 
POZOR: Vždy se řiďte návodem nebo doporučením výrobce Vaší ledničky. Na škody způsobené neodborným zásahem se nevztahuje záruka.
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