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VODOVODNÍ BATERIE AQUA
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INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.

1. Když je ve vodovodním řadu riziko vysokého tlaku vody, musí se instalovat redukce tlaku, jinak hrozí zničení kartuše baterie. Doporučený provozní tlak vody je 3-4 bary.
2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu instalujte ochranu proti vodnímu rázu.
[bookmark: _GoBack]Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok na uplatnění 2 leté záruky. 
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