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VODOVODNÍ BATERIE COM 2
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INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.

1. Když je ve vodovodním řadu riziko tlaku více než 8 bar,
musí se instalovat redukce tlaku, jinak hrozí zničení kartuše baterie.
2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu
instalujte ochranu proti vodnímu rázu.
Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou
ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok
na uplatnění 2 leté záruky.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Tělo baterie: mosaz
Krk baterie: nerezová ocel 304
Povrchová úprava: chrom 
Páka: mosaz
Flexibilní hadice: 2x 1/4 ”
Mosazná trubice: 2x 7/16 ”
Upevňovací otvory: 2x 30/40 mm
Maximální pracovní tlak: 1,6 MPA 
Tlak vody: <8 bar

Všechny položky byly cyklicky testovány pod vysokým tlakem vody 125 psi (8,6 bar).
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