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VODOVODNÍ BATERIE DOBER
(metal free)

TROJCESTNÁ BATERIE PRO HORKOU, STUDENOU A FILTROVANOU VODU.

INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.

1. Když je ve vodovodním řadu riziko vysokého tlaku vody, musí se instalovat redukce tlaku, jinak hrozí zničení kartuše baterie. Doporučený provozní tlak vody je 3-4 bary.
2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu instalujte ochranu proti vodnímu rázu.
Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok na uplatnění 2 leté záruky. 


PRINCIP
Baterie má další oddělené vedení pro filtrovanou vodu s vlastním ovládáním. 
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