[image: ]

VODOVODNÍ BATERIE ELEGANT 2
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INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.
Velikost otvoru pro instalaci baterie je 35 mm.

1. Když je ve vodovodním řadu riziko vysokého tlaku, musí se instalovat regulátor tlaku vody, jinak hrozí zničení kartuše baterie. Doporučený provozní tlak je 3-4 bary.
2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu instalujte ochranu proti vodnímu rázu.
Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok na uplatnění 2 leté záruky.
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