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VODOVODNÍ BATERIE IDEAQUA 5
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INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.

1. Když je ve vodovodním řadu riziko vysokého tlaku, musí se instalovat regulace vysokého tlaku, jinak hrozí zničení kartuše baterie. Doporučený provozní tlak vody je 3-4 bary.
2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu instalujte ochranu proti vodnímu rázu.
Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok na uplatnění 2 leté záruky.
Vodovodní trojcestná baterie pro filtrovanou a kohoutkovou (teplou i studenou) vodu. Systém filtrované vody je veden v jednom rameni, kde je oddělený od horké a studené vody se svým vlastním ramenem pro vývod filtrované vody. Část hadice se studenou a teplou vodou je vedena přes pružinu pro snadnou manipulaci při čištění a díky pružinovému systému můžete s baterií libovolně manipulovat.
Velikost otvoru pro instalaci baterie je 35 mm. 
Povrchová úprava: chrom.
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