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VODOVODNÍ BATERIE IDEAQUA 6
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INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.

[bookmark: _GoBack]1. Když je ve vodovodním řadu riziko vysokého tlaku, musí se instalovat regulátor tlaku vody, jinak hrozí zničení kartuše baterie. Doporučený provozní tlak je 3-4 bary.
2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu instalujte ochranu proti vodnímu rázu.
Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok na uplatnění 2 leté záruky.

Povrch baterie je matný a je vyrobena z nerezové oceli AISI 316L. 
Systém filtrované vody je v jednom rameni. 
Filtrovaná voda má vlastní vývod taktéž jako studená a teplá. 
Samostatně patří k baterii i malé rameno se sprchou, které se dá využít pro ulehčené umývání nádobí apod.

Princip:
AQUA baterie má buď pouze horní otočné ramínko, uvnitř kterého je další oddělené vedení pro filtrovanou vodu, nebo je na baterii umístěné ještě jedno menší ramínko, jež je pod horním ramínkem, sloužící pouze jako zdroj čisté vody AQUA, které má navíc elegantní ovládání.
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