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VODOVODNÍ BATERIE TYP 17
JEDNOCESTNÁ JEDNOPÁKOVÁ BATERIE
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INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.

1. Když je ve vodovodním řadu riziko vysokého tlaku vody, musí se instalovat redukce tlaku, jinak hrozí zničení kartuše baterie. Doporučený provozní tlak vody je 3-4 bary.
2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu instalujte ochranu proti vodnímu rázu.
Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok na uplatnění 2 leté záruky. 

Baterie má připojení na hadičku s 6 mm s vnějším průměrem (1/4) a matici na přitažení.

Otvor pro montáž: 12 mm
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